Eng:

Firmware update procedure

1. Download the new firmware file in tgz format.

2. Copy the file to a USB flash drive (It must be saved in the root directory and must not be saved to a folder on the USB flash drive).

3. Switch off the printer.

4. Plug the USB flash drive into the 3D printer.

5. Switch the 3D printer on. The update should run automatically.

6. When the upgrade is completed, switch the 3D printer off and remove the USB flash drive. Switch the 3D printer on again.

Done!

Sve:

Firmware-uppgradering

1. Ladda ner den nya firmwarefilen i tgz-format.

2. Kopiera filen till ett USB-minne (Den måste ligga i roten och får inte placeras i en mapp på USB-minnet)

3. Stäng av skrivaren.

4. Anslut USB-minnet till 3D-skrivaren.

5. Starta 3D-skrivaren. Uppdateringen startar nu av sig själv.

6. När uppdateringen är klar (Upgrade completed): Slå av strömbrytaren på 3D-skrivaren och ta ur USB-minnet. Slå på strömbrytaren på 3D-skrivaren igen.

Klart.

Nor:

Firmware-oppdatering

1. Last ned den nye firmware-filen i tgz-format.

2. Kopier filen til en USB-minnepinne (den kan ikke legges i en mappe)

3. Skru av skriveren.

4. Sett minnepinnen i skriveren.

5. Skru på 3D-skriveren. Oppdateringen begynner automatisk.

6. Når oppdateringen er ferdig, vises ”Upgrade completed” på skjermen. Skru av skriveren og ta ut minnepinnen. Skru på skriveren igjen.

Ferdig.

Fin:

Laiteohjelmistopäivitys

1. Lataa uusi laiteohjelmistotiedosto .tgz-muodossa.

2. Kopioi tiedosto USB-muistille. (Kopioi tiedosto juureen, älä USB-muistin kansioon.)

3. Sammuta tulostin.

4. Liitä USB-muisti 3D-tulostimeen.

5. Käynnistä 3D-tulostin. Päivitys alkaa automaattisesti.

6. Kun päivitys on valmis (Upgrade completed): Sammuta 3D-tulostin ja irrota USB-muisti. Käynnistä 3D-tulostin uudelleen.

Valmista.

Ger:

Firmware-Update

1. Die neue Firmware-Datei im .tgz-Format herunterladen.

2. Die Datei auf einen USB-Speicherstick kopieren (sie muss im Root-Verzeichnis liegen und darf nicht in einen weiteren Ordner  gelegt werden).

3. Den Drucker ausschalten.

4. Den USB-Speicherstick an den 3d-Drucker anschließen.

5. Den 3D-Drucker starten. Das Update wird jetzt automatisch ausgeführt.

6. Wenn der Update-Vorgang beendet ist (Upgrade completed): Den 3D-Drucker am Ein-/Ausschalter ausschalten und den USB-Speicherstick entfernen. Den 3D- Drucker wieder mit dem Ein-/Ausschalter einschalten.

Fertig.