SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 0802002

1. Tuotteen nimi ja tuotekoodi.

Ovensulkijamalli CH (CH4-5) asennettu malleihin Force 4 ja 5

1412.XX XX: Ol(Hopea), 02(Kulta), 03(Pronssi), 06(Valkoinen), 09(Musta), 99(Erikoisväri)  
ZZ.1412.XX ZZ: Jälleenmyyjän tunnistekoodi.

1. Valmistajan nimi ja osoite.

TALLERES TREPAT, S.A. Tuotemerkkinimi JUSTOR

P. I. Els Garrofers, 40

08340 VILASSAR DE MAR (BARCELONA)

Puh. (+34) 93 754 06 00 Faksi (+34) 93 754 06 01

1. Käyttö.

Auttaa noudattamaan palo-ovien itsesulkeutumismääräyksiä.

1. Suoritustasomäärityksen arviointi- ja tarkistusjärjestelmä.

JÄRJESTELMÄ 1



1. Ilmoitettu laitos:

Nimi ja tunnistenumero.TECNALIA R<&T Certificacion, S.L.

Nro. 1239

Suoritetut tehtävät. Tuotteen suoritustasomäärityksen arviointi ja

tarkistus.

Arviointijärjestelmä. Arviointijärjestelmä 1.

Myönnetty asiakirja. Suoritustasoilmoitustodistus nro 1239/CPR/0802002 Myöntämispäivä 4. toukokuuta 2007. (vl 02/07/13), (v2 10/11/14)

6. Ilmoitetut suoritustasot:.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perusominaisuudet | Suoritustaso | | | | | | | | Harmonisoidut tekniset määritykset |
| Itsesulkeutuva järjestelmä ja sen kestävyys |  | 4 | 8 | 4  5 | 1 | 1 | 3 |  | EN 1154:1996 |
| Vaaralliset aineet | PND | | | | | | | | +A1:2002 + AC:2006 |

• Kohdassa 1 osoitetun tuotteen suoritustaso noudattaa kohdassa 6 ilmoitettuja suoritustasoja.

• Täten tämä suoritustasoilmoitus noudattaa asetusta EU nro. 305/2011 kohdassa 2 nimetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.



Talleres Trepat, S.A.

Josep Ma. Trepat  
(Gerencia)

Vilassar de mar 10/11/14

SUORITUSTASOILMOITUSCECH4-5(GB)v2

1 / 1

