**PRESTANDADEKLARATION** 

**n°0802002** 

1. **Produktbeteckning och -kod.**

Dörrstängare modell CH (CH4-5) installerad med kraft 4 och 5

1412.XX XX: 01(Silver), 02(Guld), 03(Brons) 06(Vit), 09(Svart), 99(Special)  
ZZ.1412.XX ZZ: Återförsäljarens identifieringsnummer.

1. **Tillverkarens namn och adress.**

TALLERES TREPAT, S.A. Varumärkesnamn JUSTOR

P. I. Els Garrofers, 40

08340 VILASSAR DE MAR (BARCELONA)

Tel (+34) 93 754 06 00 Fax (+34) 93 754 06 01

1. **Användning.**

Hjälper till att uppfylla självstängningskraven för utrymningsdörrar.

1. **Prestandabedömning samt utvärdering och verifiering av systemet.**

SYSTEM 1

1. **Notifierat organ:**

Namn och organisationsnummer. TECNALIA RAT Certifikation, S.L.n° 1239

Utfört arbete. Utvärdering och verifiering av produkten samt

prestandabedömning.

Bedömningssystem. Bedömningssystem 1.

Dokument utgivet. Certifiering av prestandadeklaration n° 1239/CPR/0802002 Utgivningsdatum. Utgivet 4 maj 2007. (v1 02/07/13), (v2 10/11/14)

**6. Nominell prestanda:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundläggande egenskaper | Prestanda | | | | | | | | Harmoniserade tekniska specifikationer |
| Självstängande system och dess hållbarhet |  | 4 | 8 | 4  5 | 1 | 1 | 3 |  | EN 1154:1996 |
| Farliga ämnen | PND | | | | | | | | +A1:2002 + AC:2006 |

• Produktens prestanda som anges i punkt 1 överensstämmer med prestandan som anges i punkt 6.

• Tillverkaren enligt punkt 2 bär ansvaret för denna prestandadeklarations överensstämmelse med förordning EU nr 305/2011.



Talleres Trepat, S.A.

Josep Ma. Trepat  
(Gerencia)

Vilassar de mar 10/11/14

DECL/4R4CIOPRESTACIONSCECH4-5(GB)v2

1 de 1